מסמך אפיון ממשק

מבנה מסר נתוני מפגש לקליטה במערכת

מערכת לניהול רשומה רפואית

CPR NG

## מסמך ICD

* + 1. **מבנה מסר פרטי מפגש העובר אך מערכת CPR .**

מבנה המסר ומסרי הבקרה מוגדרים בקובץ: MikurhCutz.XSD.

מבנה המסר:

* כותרת מסר
* פרטי מטופל
* פרטי מפגש
* מדדים
* אבחנות עיקריות
* תרופות
* טיפולים
* מנוחה
* הגבלות
* הפניות
* רגישויות
* הרגלים
* תולדות משפחה
* חוות דעת
* תוצאות בדיקה
  + - 1. **מבנה כותרת מסר - סיכום מפגש (MESSARIM) רמה - 1 )מופע 1)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **הערה** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MISPAR\_SIDURI\_ MESSARIM | נומרטור מסרים | N 18 | מטבלת סוגי מסרים |
|  | KOD\_MAARECHET\_ MEIDA | מערכת מקור | C 4 | מטבלת מערכות משיקות |
|  | MESSARIN\_TAARICH\_ SHAA | תאריך ושעת תשדורת | DateTime |  |
|  | KOD\_MAARECHET\_ YAAD | מערכת יעד | C 4 | מטבלת מערכות משיקות |
|  | TEUR\_MAARECHET\_ YAAD | תאור מערכת יעד | C 50 |  |
|  | SUG\_MESSARIM | סוג מסר | N 3 | מוגדר בקובץ XSD |

* + - 1. **מבנה מסר הממשק - פרטי מטופל (MESSER\_METUPAL) רמה - 1 )מופע 1)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **הערה** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MESSER\_ID | מספר מסר | N 10 | לצרכי בקרה |
|  | MISPAR\_ISHI\_METUPAL | מ.א. מטופל | N 9 | לצרכי זיהוי |
|  | TEUDAT\_ZEHUT\_ METUPAL | ת.ז. מטופל | N 9 | לצרכי זיהוי |
|  | TAARICH\_LEYDA | תאריך לידה | DateTime | לצרכי זיהוי |

* + - 1. **פרטי מסר - פרטי מפגש - רמה -1 (PIRTEI\_MIFGASH) (מופע - 1)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **הערה** | **שם בקליטה למערכת** | **סוג בקליטה למערכת** | **יוצג במסך** | **אופן המרת הנתון** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIFGASH\_ID | מזהה מפגש | C 50 | 🗸 | מזהה חד ערכי של המפגש | ZMIFGASH\_ID | C 50 | לצרכי זיהוי | - |
|  | MISPAR\_MIFGASH\_  MAKOR | מספר מפגש במערכת המקור | N 20 | 🗸 |  | מספר מפגש במערכת המקור | N 20 | פרטי מפגש | - |
|  | KOD\_SUG\_MIFGASH\_ CPR | קוד סוג מפגש ב - CPR | C 4 | 🗸 |  | - | - | - | ע"פ קוד סוג מפגש תיצור המערכת מפגש חדש (סיטואציה חדשה) |
|  | TEUR\_SUG\_MIFGASH | תאור סוג מפגש | C 50 | 🗸 |  | שדה זה אינו נקלט במערכת | - | - | יהיה בהתאם לסוג המפגש שנוצר |
|  | SIBAT\_MIFGASH | סיבת מפגש | C 50 |  |  | סיבת מפגש | C 50 | פרטי מפגש |  |
|  | TAARICH\_MIFGASH | תאריך מפגש | DateTime | 🗸 | תאריך המפגש | 1. תאריך המפגש  2. שעת המפגש | Date  Time | פרטי מפגש | יפורק בהתאמה לשדות תאריך ושעה |
|  | KOD\_MIVNE\_MAKOR | קוד מבנה | C 20 | 🗸 | מבוסס על הערכים המתקבלים ממערכת תומ"ר | קוד מבנה  ORGID | C8 | קוד מבנה | - |
|  | SHEM\_MIVNE\_MAKOR | תאור מבנה | C 50 | 🗸 |  | - | - | - | שדה ישלף ע"פ קוד מבנה |
|  | SHEMֹ\_METAPEL | שם מטפל | C 30 | 🗸 |  | מטפל חיצוני - שם | C 30 | פרטי מפגש | - |
|  | MISPAR\_TEUDAT\_ ZEHUT\_TYPE | ת.ז מטפל | N 9 |  |  | מטפל חיצוני – ת"ז | N 9 | פרטי מפגש | - |
|  | RISHAYON\_ROFE | רשיון רופא | C 20 |  |  | מטפל חיצוני – רשיון רופא | C 20 | פרטי מפגש | - |
|  | KOD\_HITMACHUT\_ CPR | קוד התמחות | C 4 |  |  | שדה זה לא נקלט במערכת | - | - | - |
|  | TEUR\_HITMACHUT | תאור התמחות | C 50 |  |  | תאור התמחות | C 50 | פרטי מפגש | - |
|  | IND\_LELO\_NOCHECHUT\_METUPAL | אינדיקציה ללא נוכחות מטופל | Boolean | 🗸 |  | ללא נוכחות מטופל | N1 | פרטי מפגש |  |
|  | IND\_IDKUN\_MIFGASH | אינדיקצית עדכון מפגש קיים | Boolean | 🗸 |  | - | - | - |  |
|  | TAARICH\_IDKUN | תאריך עדכון מפגש | DateTime | 🗸 | משמש לצורך בדיקת עדכניות מפגש בעת העברת מסר עדכון. עבר ממשקים פנימיים בצבא התאריך הינו תאריך ביצוע הממשק. | תאריך הזנה |  | פרטי מפגש |  |
|  | IND\_HAZANA\_ BEDIAVAD\_MAKOR | אינדיקצית הזנה בדיעבד | Boolean | 🗸 |  | מתאר הזנת המפגש |  | פרטי מפגש | מתאר הזנת המפגש= "בדיעבד" |
|  | IND\_BITUL\_MIFGASH | אינדיקצית ביטול מפגש | Boolean | 🗸 |  | - | - | - | ראה סעיף 1.2 – תהלכים מופעלים |
|  | IND\_MIFGASH\_ CHARIG | אינדיקצית מפגש חריג | Boolean | 🗸 |  | - | - | - | ראה סעיף 1.2 – תהלכים מופעלים |
|  | ANAMNEZA | תיאור תלונת החולה | C 4000 |  |  | אנמנזה | C6000 | אנמנזה ובדיקה גופנית |  |
|  | MIMTZAIM | ממצאים | C 3470 |  |  | חסר | ? | ? | ? |
|  | DIYUN\_VETOCHNIT | המלצות | C 4000 |  |  | דיון ותוכנית |  | דיון תוכנית וסיכום |  |
|  | MISPAR\_HAFNAYA\_ MAKOR | מספר הפניה מקור | C 50 |  |  | מספר הפניה מקור | C 50 | פרטי מפגש |  |
|  | MISPAR\_HAFNAYA\_ CPR | מספר הפניה CPR | C 50 |  |  | מספר הפניה CPR | C 50 | פרטי מפגש |  |
|  | KOD\_STATUS\_TSHUVA | קוד סטאטוס תשובה | C 50 |  |  | - | - | - | - |
|  | TEUR\_STATUS\_TSHUVA | תאור תשובה | N 1 |  |  | תאור תשובה | C50 | פרטי מפגש |  |

* + - 1. **פרטי מסר – מדדים במפגש - רמה - 1 (MEDADIM) (0- 1)**

תאריך + שעה לפי TAARICH\_MIFGASH

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **הערה** | **שם בקליטה למערכת** | **סוג בקליטה למערכת** | **יוצג במסך** | **אופן המרת הנתון** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHOM | חום | N 2.2 |  |  | חום | C 20 | תיעוד מדדים | - |
|  | CHOM\_REKTALI | חום רקטלי | N 2.2 |  |  | חום רקטלי | C 20 | תיעוד מדדים | - |
|  | SATURATZYA | סטורציה | N 3.1 |  |  | סטורציה | C 20 | תיעוד מדדים | - |
|  | MISHKAL | משקל | N 3 |  |  | משקל | C 20 | תיעוד מדדים | - |
|  | GOVA | גובה | N 3 |  |  | גובה | C 20 | תיעוד מדדים | - |
|  | BMI | BMI | N 2.1 |  |  | BMI | C 20 | תיעוד מדדים | - |
|  | DOFEK | דופק | N 3 |  |  | דופק | C 20 | תיעוד מדדים | - |
|  | LACHATZ\_DAM\_ DIASTOLI | לחץ דם דיסטלי | N 3 |  |  | לחץ דם דיסטלי | C 20 | תיעוד מדדים | - |
|  | LACHATZ\_DAM\_ SISTOLI | לחץ דם סיסטלי | N 3 |  |  | לחץ דם סיסטלי | C 20 | תיעוד מדדים | - |

* + - 1. **פרטי מסר - אבחנות עיקריות - רמה -1 (AVCHANA) (0 - 100)**

הערה: יועברו רק אבחנות המוגדרות כעקריות.

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **הערה** | **שם בקליטה למערכת** | **סוג בקליטה למערכת** | **יוצג**  **במסך** | **אופן המרות הנתון** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ICD\_VERSION |  | N 2 | 🗸 |  | ? |  |  |  |
|  | KOD\_ICD | קודICD | C 4 | 🗸 |  | ? |  |  |  |
|  | TEUR\_ICD | תיאור | C 200 | 🗸 | בטעינה ל-CPR חובה רק אם Other | ? |  |  |  |
|  | KOD\_ICD\_MAKOR | קוד | C 4 |  |  | ? |  |  |  |
|  | TEUR\_AVCHANA | תאור אבחנה | C 600 |  |  | תאור הוראה  D2TXT1  D2TXT2  D2TXT3 | C40  C40  C40 | אבחנות למקרה מסך טבלה/מפורט | שמירת הנתונים תעשה על ידי חלוקה ל 3 שדות של 40 תווים |
|  | KOD\_STATUS\_ AVCHANA\_CPR | סטאטוס אבחנה | C 4 |  |  | שדה זה לא נקלט במערכת | - | - | - |
|  | TEUR\_STATUS\_ AVCHANA | תאור סטאטוס אבחנה | C 50 |  |  | ZTEUR\_STATUS\_ AVCHANA | C 50 | אבחנות למקרה מסך מפורט | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |
|  | KOD\_CHUMRA\_ AVCHANA\_CPR | קוד חומרה | C 4 |  |  | שדה זה לא נקלט במערכת | - | - | - |
|  | TEUR\_CHUMRA\_ AVCHANA | תאור חומרה | C 50 |  |  | ZTEUR\_CHUMRA\_ AVCHANA | C 50 | אבחנות למקרה מסך מפורט | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |
|  | KOD\_TZAD\_  AVCHANA\_CPR | קוד צד | C 4 |  |  | מיקום אבחנה  DIALO | C2 | אבחנות למקרה מסך טבלה | - |
|  | TEUR\_TZAD\_  AVCHANA | תאור צד | C 50 |  |  | שדה זה לא נקלט במערכת | - | - | ע"פ קוד צד, ישלף שדה "טקסט למיקום רפואי" DIALOTEXT |
|  | IND\_CRITI | אבחנה קריטית | N 1 |  | כברירת מחדל יהיה 0 | ZIND\_CRITI | N 1 | אבחנות למקרה מסך מפורט | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים. |
|  | RISHAYON\_ROFE | רשיון רופא | N 9 |  | מבצע המפגש | ZRISHAYON\_ROFE | C10 | אבחנות למקרה מסך מפורט | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |
|  | SHEM\_ROFE | שם רופא | C 30 |  | מבצע המפגש | ZSHEM\_ROFE | C30 | אבחנות למקרה מסך מפורט | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |

* + - 1. **פרטי מסר - תרופות - רמה -1 (TRUFOT) (0 - 100)**

**השדות בקליטה למערכת ממופים בקובץ אקסל בשדה VIEW בהתאם לנדרש,**

**ראה קובץ - Drugs mapping for Tomer interface HP.**

**השדות הרלוונטים מוצגים במסך מתן תרופה.**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **הערה** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOD\_TRUFA | קוד תרופה | C 4 | 🗸 | טבלת תרופות CPR |
|  | KOD\_KVIUT\_ TRUFA\_CPR | קביעות תרופה | C 4 | 🗸 | ערכים מתוך טבלת קודי קביעות תרופה |
|  | TEUR\_KVIUT\_TRUFA | תיאור קביעות תרופה | C 50 | 🗸 |  |
|  | TAARICH\_HATCHALA | תאריך התחלה | Date |  |  |
|  | MANA | מנה | N 7 | 🗸 |  |
|  | KAMUT | כמות | N 7 | 🗸 |  |
|  | MISPAR\_PEAMIM | מספר פעמים | N 3 | 🗸 |  |
|  | MISPAR\_YAMIM | מספר ימים | N 3 | 🗸 |  |
|  | KOD\_TADIRUT | קוד תדירות | C 4 |  |  |
|  | TEUR\_TADIRUT | תאור תדירות | C 10 |  |  |
|  | MESHECH | משך | N 3 |  |  |
|  | KOD\_DERECH\_ MATAN\_TRUFA | קוד דרך מתן של התרופה | C 4 |  | ערכים מתוך טבלת קודי דרך מתן תרופה |
|  | TEUR\_DERECH\_MATAN\_TRUFA | תאור דרך מתן של התרופה | C 50 |  |  |
|  | KOD\_ARIZAT\_ TRUFA\_CPR | קוד אריזת התרופה | C 4 |  | ערכים מתוך טבלת קודי אריזת תרופה |
|  | TEUR\_ARIZAT\_TRUFA | תאור אריזת התרופה | C 50 |  |  |
|  | HEAROT\_TRUFA | הערות תרופה | C 300 |  |  |
|  | SHEM\_METAPEL | שם מטפל | C 30 |  |  |
|  | RISHAYON\_ROFE | רישיון רופא | C 25 |  |  |

* + - 1. **פרטי מסר - טיפולים - רמה -1 (TIPULIM) (0 - 100)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **הערה** | **שם בקליטה למערכת** | **סוג בקליטה למערכת** | **יוצג במסך** | **אופן המרת הנתון** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ICD\_VERSION | גרסה | N 2 | 🗸 |  | שדה זה לא נקלט במערכת | - | - | - |
|  | KOD\_ICD | קוד | C 20 | 🗸 |  | - | C 20 | - | המרת ICD לקוד טיפול,  דרך טבלת תחזוקה "אבחנות לטיפולים" באפיון "ניהול נתוני תשתית". |
|  | TEUR\_ICD | תאור | C 110 | 🗸 |  | שדה זה לא נקלט במערכת | - | - | - |
|  | PERUT\_O\_HORAOT\_ ROFE | פירוט או הוראות רופא | C 600 |  |  | פרטים נוספים | C 6000 | טיפולים | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |
|  | TEUR\_SHERUT\_ MASHAB | תיאור שירות משא"ב | C 255 |  |  | פרטים נוספים | C 6000 | טיפולים | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |
|  | KOD\_MACHLAKA\_ MASHAB | קוד מחלקה משא"ב | C 5 |  |  | פרטים נוספים | C 6000 | טיפולים | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |
|  | SHEM\_MACHLAKA\_ MASHAB | שם מחלקה משא"ב | C 200 |  |  | פרטים נוספים | C 6000 | טיפולים | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |
|  | KAMUT | כמות | N 3 |  |  | פרטים נוספים | C 6000 | טיפולים | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |
|  | LAST\_PEULA\_ DATE | תאריך פעולה אחרונה | Date |  |  | תאריך ביצוע בפועל | Date | נשמר במסך טיפולים אך לא מוצג | - |
|  | SHEM\_METAPEL | שם מטפל | C 30 |  |  | משתמש מתעד בפועל | C 30 | נשמר במסך טיפולים אך לא מוצג | - |
|  | RISHAYON\_ROFE | מספר רישיון רופא | C 25 |  |  | פרטים נוספים | C 6000 | טיפולים | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |

* + - 1. **פרטי מסר - מחלות - רמה -1 (MACHALOT) (0 - 100)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **הערה** | **שם בקליטה למערכת** | **סוג בקליטה למערכת** | **יוצג במסך** | **אופן המרת הנתון** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOD\_MENUCHA | קוד מנוחה | C 4 | 🗸 |  | קוד הוראה | N10 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות | - |
|  | MISPAR\_YEMEY\_ GIMELIM | מספר ימי גימלים | N 2 |  |  | תוקף ל | N2 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות | מתאריך= תאריך המפגש  עד תאריך =  תאריך המפגש+מספר ימי התוקף |
|  | HEAROT\_GIMELIM | הערות גימלים | C 200 |  |  | הערה להוראה | C 4000 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות | - |

* + - 1. **פרטי מסר - הגבלות - רמה -1 (HAGBALOT) (0 - 100)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **הערה** | **שם בקליטה למערכת** | **סוג בקליטה למערכת** | **יוצג במסך** | **אופן המרת הנתון** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOD\_HAGBALA\_CPR |  | C 4 | 🗸 |  | קוד הוראה | N10 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות | - |
|  | TEUR\_HAGBALA |  | C 100 | 🗸 |  | תאור הוראה | C250 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות | - |
|  | KOD\_KVIUT\_HAGBALA\_CPR |  | C 4 | 🗸 |  | קבועה | C1 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות | המרת קוד קביעות הגבלה לקוד קביעות CPR דרך טבלת המרה - "קביעות להוראה" |
|  | TEUR\_KVIUT\_HAGBALA |  | C 50 | 🗸 |  | שדה לא נקלט במערכת | - | - | - |
|  | TAARICH\_HATCHALA |  | Date |  |  | מתאריך | DATE | מאפייני הוראה/ | - |
|  | MISPAR\_YAMIM |  | N 4 |  |  | עד תאריך | DATE | הוראות רפואיות | - |
|  | HEAROT\_HAGBALA |  | C 200 |  |  | הערה להוראה | C 4000 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות | - |
|  | SHEM\_METAPEL |  | C 30 |  |  | מטפל יוצר | C30 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות | - |
|  | RISHAYON\_ROFE |  | C 25 |  |  | פרטים נוספים | C25 | מאפייני הוראה | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |

* + - 1. **פרטי מסר - הפניות - רמה -1 (HAFNAYOT) (0 - 100)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **הערה** | **שם בקליטה למערכת** | **סוג בקליטה למערכת** | **יוצג במסך** | **אופן המרת הנתון** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MISPAR\_HAFNAYA\_MAKOR |  | C 50 | 🗸 |  | מספר הפניה |  | פרטי הפניה |  |
|  | KOD\_SHERUT\_MISRAD\_HABRIUT |  | C 255 | 🗸 |  | קוד משהב"ר |  | פרטי הפניה |  |
|  | KOD\_SHERUT\_REFUI\_CPR |  | C 4 | 🗸 |  | קוד שירות |  | פרטי הפניה |  |
|  | TEUR\_SHERUT\_REFUI\_MAKOR |  | C 255 | 🗸 |  | שירות |  | פרטי הפניה |  |
|  | KOD\_SAPAK\_CPR |  | N 9 |  |  | - |  | פרטי הפניה |  |
|  | TEUR\_SAPAK\_CPR |  | C 255 |  |  | ספק |  | פרטי הפניה |  |
|  | ASMACHTA |  | N 11 |  |  | - |  | - |  |
|  | TEXT |  | C 4000 |  |  | תוכן הפניה |  | פרטי הפניה |  |
|  | SHEM\_METAPEL |  | C 30 |  |  | מעדכן |  | פרטי הפניה |  |
|  | RISHAYON\_ROFE |  | C 25 |  |  | מס. רישיון |  | פרטי הפניה |  |

* + - 1. **פרטי מסר - רגישויות - רמה -1 (REGISHUT) (0 - 100)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **הערה** | **שם בקליטה למערכת** | **סוג בקליטה למערכת** | **יוצג במסך** | **אופן המרת הנתון** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GOREM\_REGISHUT |  | C 30 | 🗸 |  | גורם סיכון | C8 | רגישויות | טבלת המרה |
|  | TEUR\_REGISHUT |  | C 50 |  |  | תיאור | C80 | רגישויות |  |
|  | KOD\_TRUFA\_YARPA |  | N 10 |  |  | - | - | - | - |
|  | TEUR\_TRUFA |  | C 80 |  |  | - | - | - | - |

* + - 1. **פרטי מסר - הרגלים - רמה -1 (HERGELIM) (0 - 100)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **הערה** | **שם בקליטה למערכת** | **סוג בקליטה למערכת** | **יוצג במסך** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOD\_HERGEL\_CPR |  | C 4 | 🗸 |  | קוד הרגל  ZKOD\_HERGEL\_CPR | C 4 | הרגלים |
|  | TEUR\_HERGEL |  | C 50 | 🗸 |  | תיאור הרגל  ZTEUR\_HERGEL | C 50 | הרגלים |
|  | PERUT\_HERGEL |  | C 1000 |  |  | פירוט  ZPERUT\_HERGEL | C 1000 | הרגלים |

* + - 1. **פרטי מסר – תולדות המשפחה - רמה -1 (TOLDOT\_MISHPACHA) (0 - 100)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **הערה** | **שם בקליטה למערכת** | **סוג בקליטה למערכת** | **יוצג במסך** | **אופן המרת הנתון** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOD\_TOLDOT\_CPR |  | C 4 | 🗸 |  | קוד אירוע  ZKOD\_TOLDOT\_CPR | C 4 | תולדות משפחה |  |
|  | TEUR\_TOLDOT |  | C 50 | 🗸 |  | אירוע  ZTEUR\_TOLDOT | C 50 | תולדות משפחה |  |
|  | HEAROT\_TOLDOT\_HAMISHPACHA |  | C 1000 |  |  | פירוט  ZHEAROT\_TOLDOT\_HAMISHPACHA | C 1000 | תולדות משפחה |  |
|  | ICD\_VERSION |  | N 2 |  |  | שדה לא נקלט במערכת | - | - |  |
|  | KOD\_ICD |  | C 20 |  |  | פרטים נוספים | C130 | תולדות משפחה | שרשור שדות KOD\_IC D ו TEUR\_ICD בסדר זה לשדה פרטים נוספים |
|  | TEUR\_ICD |  | C 110 |  |  | פרטים נוספים | C130 | תולדות משפחה | שרשור שדות KOD\_IC D ו TEUR\_ICD בסדר זה לשדה פרטים נוספים |
|  | KOD\_ICD\_MAKOR |  | C 4 |  |  | שדה לא נקלט במערכת | - | - |  |

* + - 1. **פרטי מסר – חוו"ד- רמה -1 (CHAVAT\_DAAT) (0 - 100)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **שדה לקליטה בממשק** | **סוג לקליטה בממשק** | **יוצג במסך** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TAARICH\_CHAVAD |  | Date |  | תאריך חוו"ד | Date | חווד לממשק מפגש |
|  | KOD\_HITMACUT\_CPR |  | C 4 |  | התמחות | C 4 | חווד לממשק מפגש |
|  | TEUR\_HITMACHUT |  | C 50 |  | חוות דעת | C 50 | חווד לממשק מפגש |
|  | TEXT\_CHAVAD |  | C 2500 |  | פירוט | C 2500 | חווד לממשק מפגש |
|  | SHEM\_METAPEL |  | C 30 |  | מטפל | C 30 | חווד לממשק מפגש |
|  | RISHAYON\_ROFE |  | C 25 |  | מס. רישיון | C 25 | חווד לממשק מפגש |

* + - 1. **פרטי מסר – תוצאות בדיקה - רמה -1 (TOZTAOT\_BDIKA) (0 - 100)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **חובה** | **שדה לקליטה בממשק** | **סוג לקליטה בממשק** | **יוצג במסך** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TAARICH\_BDIKA |  | Date |  | תאריך בדיקה | Date | תוצאות בדיקה לממשק מפגש |
|  | TEUR\_SHERUT\_REFUI |  | C 255 |  | שירות רפואי | C 255 | תוצאות בדיקה לממשק מפגש |
|  | TEXT\_BDIKA |  | C 1500 |  | תיאור בדיקה;  פירוט | C 1500 | תוצאות בדיקה לממשק מפגש |
|  | TEXT\_HAMLATZA |  | C 1000 |  | המלצה;  פירוט | C 1000 | תוצאות בדיקה לממשק מפגש |

* + - 1. **הוראות רפואיות (HORAUT\_REFOIYUT) - רמה 2 (0 - 1000)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **הערה** | **שם בקליטה למערכת** | **סוג בקליטה למערכת** | **יוצג במסך** | **אופן המרת הנתון** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODE\_HORAA | מזהה הוראה | N 10 | מזהה חד ערכי | קוד הוראה | N 10 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות |  |
|  | CODE\_PEULA | קוד פעולה | N 1 | 1 – הוספה, 2 - ביטול | Z CODE\_PEULA | N 1 | לצרכי זיהוי |  |
|  | CODE\_SUG\_HORAA | קוד סוג הוראה | N 5 |  | שדות נוספים | C 200 | מאפייני הוראה | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |
|  | TAARICH\_HATCHALA | מתאריך תוקף | Date |  | מתאריך | Date | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות |  |
|  | TAARICH\_SIUM | עד תאריך תוקף | Date |  | עד תאריך | Date | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות |  |
|  | TOKEF | תוקף בימים | N 3 |  | תוקף ל | N 3 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות | מתאריך= תאריך המפגש  עד תאריך =  תאריך המפגש+מספר ימי התוקף |
|  | KAVOA | קבועה | N 1 |  | קבועה | C1 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות |  |
|  | CODE\_MISHTAMES | קוד משתמש | N 9 |  | שדות נוספים | C 200 | מאפייני הוראה | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |
|  | CODE\_MITKAN | קוד מרפאה | C 4 |  | ORGID | C 8 | לצרכי זיהוי |  |
|  | HEAROT | הערות | C 2000 |  | הערה להוראה | C 4000 | מאפייני הוראה/  הוראות רפואיות |  |
|  | CODE\_SIBAT\_NIMUK | סיבות לנימוק | N 5 |  | סיבות לנימוק | C30 | מאפייני הוראה |  |
|  | HEAROT\_LENIMUK | הערה לנימוק | C 2000 |  | הערות לנימוק | C2000 | מאפייני הוראה |  |
|  | CODE\_STATUS\_HORAA | סטאטוס הערה | N 5 |  | שדות נוספים | C 200 | מאפייני הוראה | שדה זה ישורשר יחד עם שדות נוספים ויישלף בשדה פרטים נוספים |

* + 1. **מבנה קובץ הבקרה**עבור כל קובץ העובר בתווך בין המערכות, המערכות ייצרו קובץ בקרה.

קובץ הבקרה יכיל את מספר המסר, קוד התקלה במידה וקיים ומועד יצירת מסר הבקרה.  
עבור קליטה תקינה של הנתון תועבר רק כותרת המסר.

כותרת מסר MESSARIM

* פרטי מסר בקרה MESSER\_BAKARA
  + - 1. **מבנה כותרת מסר הבקרה (MESSARIM)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **הערה** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MISPAR\_SIDURI\_ MESSARIM | נומרטור מסרים | N 18 | מטבלת סוגי מסרים |
|  | KOD\_MAARECHET\_ MEIDA | מערכת מקור | C 4 | מטבלת מערכות משיקות |
|  | MESSARIN\_TAARICH\_ SHAA | תאריך ושעת תשדורת | DateTime |  |
|  | KOD\_MAARECHET\_ YAAD | מערכת יעד | C 4 | מטבלת מערכות משיקות |
|  | TEUR\_MAARECHET\_ YAAD | תאור מערכת יעד | C 50 |  |
|  | SUG\_MESSARIM | סוג מסר | N 3 | מוגדר בקובץ XSD |

* + - 1. **מבנה מסר הבקרה (MESSER\_BAKARA)**

| **מסד** | **שם שדה** | **תיאור** | **סוג** | **הערה** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOD | קוד תקלה | C 4 |  |
|  | TEUR | תאור תקלה | C 500 |  |
|  | MESSER\_ID | מזהה מסר | N 18 | חד ערכי |
|  | MIFGASH\_ID | מספר מפגש | N 10 |  |

* + 1. **הודעות בקרה**

| **קוד שגוי** | **סוג שגוי** | **מצב שגוי** | **פורמט הודעה** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | שגיאה | הקובץ אינו תואם לסכימה |  |
| 1030 | שגיאה | מטופל לא מזוהה |  |
|  |  |  |  |
| 9999 | שגיאה | שגיאה כללית |  |

### תהליכים מופעלים

### יצירת מפגש

### יצירת מפגש (סיטואציה) בהתאם לסוג ב " KOD\_SUG\_MIFGASH\_CPR" ולפי המערכת השולחת KOD\_MAARECHET\_MEIDA.

### יצירת מקרה חדש וקישורו למפגש.

* + - 1. קבלת מפגש המהווה תשובה להפניה – איתור ההפניה למטופל לפי שדה "MISPAR\_HAFNAYACPR" , שינוי סטאטוס ההפניה בהתאם לשדה "KOD\_STATUS\_TSHUVA".
      2. חילול מסמך "פרטי מפגש" בהתאם למסר "PIRTEI\_MIFGASH" וקישורו למס' מקרה (מפורט בהמשך):
         1. מקור מידע="ממשק"
         2. מתאר הזנת המפגש= "רגיל". אם מסומן שדה IND\_HAZANA\_BEDIAVAD\_MAKOR מתאר הזנת המפגש= "בדיעבד".
         3. שמירת הנתונים לפי מס' מקרה שחולל בסעיף 1.2.1.2.
    1. שמירת נתונים בטבלאות בהתאם לפריטי המידע הנשלחים:
       1. לכל רשומה יש לשמור את תאריך ושעת יצירה לפי שדה " TAARICH\_MIFGASH" ממסר מפגש. משתמש יוצר=ממשק.

### ביטול מפגש

### קבלת חיווי בשדה "אינדיקצית ביטול מפגש" – איתור במפגש ע"פ שדה "מספר מפגש במערכת מקור" וביטולו לרבות ביטול הרכיבים שנוצרו במפגש.

### יצירת פריט מעקבים למפגש

### קבלת חיווי בשדה "אינדיקצית מפגש חריג" – יצירת פריט מעקבים של פרטי המפגש

### עדכון מפגש

### קבלת חיווי בשדה "עדכון מפגש קיים" – איתור במפגש ע"פ שדה "מספר מפגש במערכת מקור" ועדכונו לרבות עדכון הרכיבים שנוצרו במפגש.