נושא: **דרישות תקשוב לסימולציית מב''ל (קברנט)**  
  
תאריך שינוי אחרון: 14/02/2018, 18:57

1. לפחות **4 מתגי Switch (מפצלי רשת)**, שעברו איפוס והם לא מנוהלים (אחרת הפורטים לא יעבדו, שימושם הוא לפיצול נקודות הרשת בלבד), **לפחות 8 פורטים בכל סוויץ'**.  
   **• צורך:** אפשרות לחיבור באופן קווי לכפ"ג מעל 7 עמדות, בחדרים שיש בהם 2 נקודות או פחות.
2. **40 כבלי רשת חדשים** (RJ45-RJ45),   
   **• צורך:** שיהיו עם קליפסים בשני הצדדים, שלא יהיו ניתוקים באמצע, דרישת קברנט.  
    הכבלי רשת יתחברו למתגי סוויץ' ולכן הכבל רשת צריך להיות רגיל ולא 'ירוק'.
3. **כבל רשת** אחד נוסף שאורכו **15 מטר** לטובת חיבור חדר לכפ"ג שאין בו כלל רשת.   
   **• צורך:** הסוויץ' האזרחי הקרוב ביותר נמצא בחדר ליד במרחק 12-15 מטר
4. **10 יוזר u חדשים** לטובת המנהלת.  **• צורך:** המנהלת כוללת 12 איש, יש לנו רק 3 לפטופים עם יוזר u שמוגדרים של המדור,   
    אין לנו יוזר u פנויים.

בתודה,